**Пожарная безопасность садовых и дачных участков.**

Достаточно часто владельцы дачных участков лишаются надворных построек или дачных домиков из-за неосторожного обращения с огнем. Это происходит из-за несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности: сжигания сухой травы, мусора, складирования горючих отходов, неисправности и неправильной эксплуатации печного отопления.

Для предотвращения подобных случаев в садоводствах Выборгского района регулярно проводятся профилактические рейды. В ходе рейдов особое внимание сотрудники МЧС уделяют содержанию дорог, проездов, противопожарным расстояниям между строениями, наличию и правильности содержания источников противопожарного водоснабжения. С садоводами проводятся беседы о правильности использования печного отопления. Распространяется наглядная агитация.

ОНДПР Выборгского района напоминает обязательные для соблюдения на дачных и садовых участках требования пожарной безопасности.

**На территории дачного участка необходимо:**

- своевременно очищать от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т.п., которые следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить;

- не допускать разводить костры ближе 50 м от зданий и сооружений;

- не допускается выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений, их необходимо залить водой и удалить в специально отведённое для них место;

- не загораживать дороги, подъезды, проходы к домам и водоисточникам, используемых для целей пожаротушения;

- не оставлять на открытых площадках и во дворах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

- газобаллонные установки (отдельные баллоны емкостью более 12л) для снабжения газом кухонных и других плит должны располагать в негорючей пристройке (ящике) у глухого участка наружной стены не ближе 5м от входа в дом с количеством баллонов не более трех;

- установить бочку с водой (на летний период), противопожарный инвентарь и приставную лестницу, достигающую крыши, а на кровле должна быть лестница, доходящая до конька крыши.

**В садовых домиках запрещается:**

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках, - производить электро и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения;

- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие материалы.

Неосторожное обращение с огнем при сильном ветре грозит загоранием сразу нескольких строений. Учитывая то, что садоводческие массивы, как правило, находятся в удалении от пожарных частей, нужно особенно ответственно относиться к вопросам пожарной безопасности.

Если все-таки на вашем участке произошел пожар, то немедленно сообщите о пожаре по телефону «01», (при наборе с мобильного телефона – «112» или «101») и оповестите дачников близлежащих домов.

До прибытия пожарных приступайте к тушению пожара самостоятельно, если это не угрожает вашей жизни, используя воду, песок и землю. Для предупреждения распространения огня на другие постройки, охлаждайте их водой.

Будьте внимательными при обращении с огнем!